Werking van de Stoomgenerator
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a) Vul de destilleerkolf tot de helft aan met water.

b) Verwarm de inhoud van de destilleerkolf tot het kookpunt van het water.

c) Zorg dat het apparaat leeg is, zie eventueel (q)

d) Sluit (1) aan op de waterkraan.

e) Laat van (2) af een slang naar de afvoer lopen.

f) Open kraan (5) en sluit hem aan op de opstelling.

g) Steek de stekker in het stopcontact.

h) Zet de waterkraan aan, een dun straaltje is voldoende.

i) Draai kraan (4) in de richting van de afvoer

j) In de stoomgenerator (3) stijgt het niveau.

Zodra het water de elektrode raakt gaat de stroom lopen en wordt stoom  gevormd. Overdruk van de stoom duwt het niveau omlaag. Indien de stoomproductie te langzaam op gang komt, sluit dan kraan (5) een halve minuut.
k) Door de druk in (3) loopt de stijgbuis (9) vol. Hierdoor krijgt de stoom een overdruk van ca 50 cm waterkolom.

l) Indien het water is gestegen tot (16), dan is de stoomgenerator gestabiliseerd.

Er kan begonnen worden met de stoomdestillaat

m) Draai de slangklem aan de stoomval dicht, zodat de stoom in de oplossing wordt geleid. 

Oudere apparaten (zie voor resterende items boven)

f) Sluit kraan (5) en sluit hem aan op de opstelling

j) Stijgbuis (9) vol laten lopen tot 16; omdat kraan (5) dicht is vult de stolp (3) zich niet tot aan de elektroden.  Nu kraan (5) open doen totdat de elektrode t/m de gaatjes volgelopen is en dan onmiddellijk kraan (5) dichtdraaien. Stoom gaat lopen en druk het waterniveau naar beneden. Weer bijregelen met kraan (5)(t/m de gaatjes). Dit herhalen totdat je kraan 5 op een kiertje kan laten en het waterniveau niet stijgt. Nu kraan (5) langzaam opendraaien en oppassen dat het waterniveau niet stijgt. 

Type stoomgenerator met 3-weg kraan en omleiding waterafvoer

Lees eerst goed bovenstaande alinea’s, in principe werkt het apparaat hetzelfde behalve kraan.

Volg eerst alinea 1 (standaard)dan 2 (oude apparaten) en dan deze

h) Zet de waterkraan zeer zachtjes aan, een fijn straaltje komend uit (16) is voldoende.

i) Draai kraan (4) zodanig dat er water loopt tussen kolom en slang maar niet richting elektrode.

(het derde gaatje is te zien aan dat deel van de kraan welke geen verbinding heeft)

Beëindiging van de destillatie.

n) Verwijder de verwarming onder de destilleerkolf.

0) Open de kraan van de stoomval.

p) Sluit de kraan (5).

q) Draai de kraan (4) (geldt ook voor 3-weg kraan, alle 3 hebben nu verbinding) 180º. 
    De stijgbuis gaat leeglopen.

r) Wanneer het niveau in (9) is gedaald beneden (13) dan kraan (5)openen.

s) Stekker uit het stopcontact.

t) Sluit de waterkraan.

